Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС
«Возведение склада готовой продукции на территории промплощадки РУПП «Гранит»» 
(наименование объекта проектирования)

	№ п/п
	Ф.И.О., контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания
	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения
	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения

	1
	Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу):

	2
	Отзывы, поступившие по телефону:

	3
	Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС:

	4
	Отзывы, поступившие электронными обращениями:

	5
	*
	Мероприятия по пылеподавлению в отчете описаны достаточно поверхностно и без конкретики. В тексте не указано, какие именно способы будут применяться для уменьшения пылеобразования — например, будет ли проводиться регулярный полив территории, использоваться специальные установки или иные методы.
Также не раскрыто, как именно эти меры будут реализовываться на практике: не указана частота их применения, при каких условиях они будут использоваться (например, при ветре или в сухую погоду), а также не определен порядок контроля за их выполнением.
Кроме того, в отчете отсутствует оценка эффективности данных мероприятий — не показано, насколько они реально снижают выбросы пыли и обеспечивают соблюдение установленных нормативов.
	Вода в технологическом процессе проектируемого производства не используется. Снижение пыления на площадках хранения продукции (щебня), осуществляется через установку ветрозащитных экранов/ограждений и укрытия штабелей брезентом или пленкой. Системы увлажнения (распылители воды) проектными решениями не предусмотрены.

	
	
	В разделе 5.3 указано, что объект не оказывает негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, так как производственные сточные воды не образуются, а хозяйственно-бытовые стоки локализуются в «стандартных бытовых модулях, оборудованных блоком биотуалет». Однако данное обоснование является недостаточным.
В отчете не представлен расчет водохозяйственного баланса, не рассмотрены объемы образования поверхностного стока, в том числе дождевых и талых вод, которые могут загрязняться при эксплуатации объекта. Также отсутствует описание системы их сбора, отвода и контроля, что не позволяет оценить возможное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, не приведен расчет хозяйственно-питьевого водоснабжения.
	Вода в технологическом процессе проектируемого производства не используется. На производственной площадке сети водопровода и канализации отсутствуют. Источником водоснабжения для питьевых нужд является привозная вода.
Обслуживание техники, оборудования и иные вспомогательные технологические операции с использованием воды отсутствуют. Стоки из биотуалета по мере накопления вывозятся специализированными ассенизаторскими машинами, в места согласованные с органами санитарно- эпидемиологической службы (ЦГиЭ) и местными исполнительными органами. Утилизация производится специализированными службами, имеющими лицензию, на очистные сооружения или пункты приема жидких бытовых отходов (ЖБО). В связи с выше сказанным, расчет водохозяйственного баланса объекта, включая баланс водопотребления и водоотведения отсутствует.

	
	
	Отсутствует информация о том, как на объекте будет организована стоянка и хранение автотранспорта и техники, а также какая система водоотведения поверхностных вод предусмотрена на этих участках.
	Стоянка и хранение техники организуются на специально отведенных площадках с твердым покрытием, на территории существующего предприятия. На территории проектируемого склада готовой продукции стоянка и хранение автотранспорта и техники осуществляться не будет. Система водоотведения поверхностных вод на этих участках является существующей и ее изменение проектными решениями не предусмотрено.

	
	
	В отчете также отсутствует информация о системе обращения с отходами производства как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации объекта. Не представлен перечень образующихся отходов, их качественный состав и количественные показатели.
Кроме того, не указаны источники образования отходов, их классы опасности, условия временного хранения, порядок накопления, вывоза и дальнейшего обращения (использование, переработка или захоронение).
	Системе обращения с отходами производства как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации объекта осуществляется в соответствии с разработанной и действующей «Инструкцией по обращению с отходами производства», которая определяет порядок организации и осуществления деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование их образования, сбор, учет, пере возку, хранение, использование, передачу на использование и обезвреживание, в том числе путем захоронения. В период строительства объекта ответственным за обращение с отходами будет строи тельная организация, в рамках договорных обязательств. В период эксплуатации объекта - РУПП «Гранит». В отчете представлен перечень образующихся отходов, их качественный состав и количественные показатели (таблица 6.1– Классификация отходов). Посредством контроля качества принимаемого на склад материала исключается возможность образования отходов производства.
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и погрузочной техники, используемых при реализации проектных решений силами и средствами предприятия не осуществляются (только по договору со сторонней организацией), условия в части обращения с отходами производства оговариваются в дог воре.
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Электронная версия соответствует оригиналу
* Ф.И.О., контактная информация участника общественных обсуждений, включая список заявителей коллективных обращений, предоставляется организатором общественных обсуждений при дополнительном запросе, согласно Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»

